мдк 1.2 2.4.1 Полные испытания .

**полные испытания** - следствие ***появления*** факторов, которые приводят к сомнению наличия данных неполных испытаний.

**полные испытания** - следствие ***не появления*** факторов, которые не возникают в результате неполных испытаний, но периодичность полноты и её систематичность необходима для подтверждения неполноты **ранее** проведённых испытаний.

полные испытания - желательны после

- КР

-ТР

-ТО

- модернизаций.

- установки новых тех. решений и технологий.

Периодичность полных испытаний утверждается согласно уровню

загрузки оборудования. Планам по ТО, КР, ТО и другим мероприятиям жизни деятельности.

Уровень полноты испытаний может регулироваться в следствии требований предъявленным к результатам испытаний.

Полнота испытаний может быть **регламентирована** согласно марки заказа.

Полнота испытаний должна быть **обоснована** согласно марки заказа.

Полнота испытаний не может снижаться если есть угроза появления несоответствий марки заказа .

**Испытания не могут считаться полными, если не получены результаты которые достаточны для заключения о успешности испытаний!!!**

**КР,ТО,ТР могут быть окончены после проведения испытаний и наличия полноты результата!!!**

**Отсутствие полноты результата - создаёт необходимость повторных испытаний.**