Тема 3. 1 Организация оценки результата работ.

Введение эталона.

**Для обеспечения оценки результата работ необходимо учитывать факторы:**

а) категории сложности работ - согласно квалификации и опыту работы.

б) время затрат на каждый вид работ - расчётные и статистические показатели.

**Виды тарификации по сложности и по времени:**

а) жёсткая с конкретным тарифом.

б) гибкая с диапазоном тарифов.

ночные / дневные

праздничные/выходные

согласно категории опасности проведения работ на месте.

согласно сезонности проведения работ.

согласно иных фактов проведения работ.

**Оценка результата :**

а) по объёму

б) по времени

Эталон на ед. объема создаёт итоговый результат в объёме общем.

Эталон на ед. времени создаёт итоговый результат во времени.

**Оценка** = сравнение эталонов позволяет проводить коррекцию оценки результат работ.

**Рабочий эталон** - это тот относительно которого всё контролируется.

**Поверочный эталон** - это относительно которого контролируется износ рабочих эталонов.

Разница **недопустимая** поверочного и рабочего приводит к необходимости наличия

второго поверочного прибора, относительно которого проверяются как рабочий эталон так и первый поверочный эталон.

Совокупность эталонных значений должно входить в общий объемный и временной резельтат согласно тарифам и нормам.

Поэтому нормы могут быть расширены или плохо учитываемые, что сказывается на

качестве достижения результата.

Качество снижения результата зависит

от снижения качества организационных мероприятий.

которые влекут понижения качества контроля объёма и времени по эталонным и

нормативным показателям.